{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["嘉峪关市清洁生产产业发展专项行动计划重点项目表"]
["单位：万元"]
["序号","项目名称","建设单位","建设期限","主要建设内容","总投资","责任单位"]
[1,"绿色短流程铸轧铝深加工项目","甘肃酒钢天成彩铝公司","2017-2019","建设40万吨铸轧铝生产线，建设热轧车间、冷轧车间、彩板车间等。",245000,"市工信委"]
[2,"汽车产业服务基地项目","嘉峪关市一特汽车制造有限公司","2017-2020","对改装汽车制造项目的投资（依法须取得许可和备案的项目除外）、开发、建设、管理；专用汽车的生产、销售及服务；汽车零部件的生产、销售及服务；货物及技术进出口。",80000,"市工信委"]
[3,"宏晟电热公司3#机组超低排放及公用系统改造项目","酒钢宏晟电热公司",2018,"加脱硝反应器层数及其配套更换改造，拆除现有脱硫塔后新建、在脱硫塔后增设二级湿式除尘等系统，增加烟囱内衬。",9100,"市工信委"]
[4,"铝电1#2#机组超低排放及公用系统改造项目","甘肃东兴铝业公司",2018,"增加脱硝反应器层数及其配套改造，在现有脱硫塔后增加脱硫二级塔、在脱硫塔后增设二级湿式除尘等系统。",8900,"市工信委"]
[5,"宏晟电热公司5#6#机组超低排放改造项目","酒钢宏晟电热公司",2019,"增加脱硝反应器层数及其配套改造；在现有脱硫塔后增加脱硫二级塔、在脱硫塔后增设二级湿式电除尘等系统。",9250,"市工信委"]
[6,"铝电3#机组超低排放改造项目","甘肃东兴铝业公司",2019,"增加脱硝反应器层数及其配套改造；在现有脱硫塔后增加脱硫二级塔、在脱硫塔后增设二级湿式电除尘等系统。",5600,"市工信委"]
[7,"宏晟电热公司125MW机组超低排放改造项目","酒钢宏晟电热公司",2020,"增加脱硝反应器层数及其配套改造；在现有脱硫塔后增加脱硫二级塔、在脱硫塔后增设二级湿式电除尘等系统。",8200,"市工信委"]
[8,"焦化厂5、6号焦炉烟气脱硫脱硝项目","酒钢宏兴股份公司","2018-2019","新建5#6#焦炉钠基脱硫装置、中低温选择催化还原脱销装置。",7200,"市工信委"]
[9,"1000万吨/年煤炭分质利用一期工程（150万吨）项目","甘肃宏汇能源化工有限公司","2017-2019","8月完成干馏1#-4#线荒煤气旋风除尘改造及不合格提质煤分流胶带输送机。",235000,"市工信委"]
[10,"祁牧乳业饲料库及包材库建设项目","甘肃祁牧乳业公司",2018,"在奶牛养殖场新建一座2400㎡饲料库房，在乳制品加工厂新建一座1200㎡外包装材料库房。",500,"市工信委"]
[11,"储运部DJ1#转运站粉尘治理项目","酒钢宏兴股份公司","2018-2019","在DJ1#转运站增设1套集中式除尘装置，配套供电系统、电器控制系统等。",500,"市工信委"]
[12,"不锈钢炼钢除尘灰压球回收项目","酒钢宏兴股份公司","2018-2019","新建一条年产8万吨的除尘灰压球生产线，配套土建和公辅系统。",1300,"市工信委"]
[13,"焦化厂二化产焦炉煤气脱硫系统优化改造项目","酒钢宏兴股份公司","2018-2019","新增一系脱硫塔、再生塔、反应槽、板框压滤机等；原有3台脱硫塔塔内件改造；原有贫富液泵循环系统改造；熔硫釜下增加3个渣箱；配套公辅设施改造。",3200,"市工信委"]
[14,"炼轧厂转炉一次除尘系统改造项目","酒钢宏兴股份公司","2018-2019","将1#、2#、3#转炉现有3套一次除尘系统、4台煤气鼓风机及放散烟囱拆除，建设新OG法除尘系统及配套风机站、煤气降温及放散设备。",5000,"市工信委"]
[15,"碳钢薄板厂炼钢转炉一次除尘改造项目","酒钢宏兴股份公司","2018-2019","将碳钢薄板厂炼钢区域3座120t转炉原有的OG湿法除尘系统改造，改造为半干法除尘。",6800,"市工信委"]
[16,"焦化厂酚氰废水改质回用改扩项目","酒钢宏兴股份公司","2018-2019","采用“HSBEMBM环境治理微生物技术”结合“复合脱氮系统+O-A/O”工艺，辅以“初曝+初沉”、除油、臭氧催化氧化等处理措施，对现有酚氰废水进行处理，处理规模为200m³/h。",10000,"市工信委"]
[17,"炼铁厂7#高炉优化升级项目","酒钢宏兴股份公司","2018-2019","炉型重新设计，铁口重新布局，炉内冷却设施、耐材更换；冷却系统完善设计；热风系统管道完善设计，耐材更换，增加热风炉；除尘系统完善。",34900,"市工信委"]
[18,"焦化厂脱硫废液及硫泡沫制酸项目","酒钢宏兴股份公司","2018-2019","新建原料预处理、硫磺仓库、焚硫工序、炉气净化工序、干吸工序、转化工序、尾气处理工序、浓硫酸成品罐区；配套建设公辅装置。",11000,"市工信委"]
[19,"嘉峪关市嘉北污水处理厂建设项目","甘肃润源公司","2017-2018","8月完成土建施工；10月完成工艺设备、电气安装；11月完成通水、联动试车调试。",20000,"市工信委"]
[20,"钢渣系统改造项目","甘肃润源公司","2018-2019","新建处理能力为50万吨/年的碳钢渣、40万吨/年的不锈钢渣一次处理系统、金属回收系统及配套公辅设施。",20000,"市工信委"]
[21,"天成彩铝铝材精深加工箔材项目","甘肃酒钢天成彩铝公司","2018-2020","建设冷轧车间、铝箔车间、亲水箔车间，年产精深铝加工箔材34.7万吨，其中铝箔13.5万吨，亲水箔6万吨，铝箔坯料15.2万吨",215000,"市工信委"]
[22,"嘉峪关市多式联运物流园一期工程建设项目","酒钢物流有限公司","2018-2019","新建货物铁路装卸线2条（总长2.9km），1台45t集装箱装卸门式起重设备，1台150t汽车衡，1座封闭式散货铁路转运装卸库及电磁站等配套设施。",5200,"市工信委"]
[23,"煤炭交易中心二期工程建设项目","甘肃泽润冶金科技有限责任公司","2017-2020","新建生产车间、成品库等公辅设施，购置跳汰机、洗煤机、型煤生产系统等主要设备，建设年洗选原煤100万吨的洗选煤生产线和年产50万吨新型洁净型煤生产线。洗选煤生产线项目以原煤为主要原料，通过跳汰洗选→浓缩→煤泥压滤回收→分级等工艺流程，生产精煤、中煤、煤泥等产品；洁净型煤生产线以型煤原料、粉煤灰、兰炭沫为主要原料，通过粉碎→配料→压球→烘干等工艺流程，生产洁净型产品。项目建成后，可年产洗选煤产品100万吨，洁净型煤50万吨。同时项目建设4000米铁路专用线及配套设施，建设煤炭进出口贸易平台，可年仓储、交易煤炭300万吨，通过铁路外运煤炭200万吨。",28000,"市工信委"]
[24,"年产25万吨高精度交通用铝板项目","甘肃益工新材料科技有限公司","2018-2020","1、核心设备：熔铸工艺主要设备：80t圆形燃气熔铝炉5台、电磁搅拌装置5台、80t倾动式燃气保护炉5台、铝熔体在线处理系统5套、85t液压半连续铸造机5台、80t均热炉9组、压渣机2台、超声波探伤设备1台，电子平台秤2台、电动吊钩桥式起重机6台、电动平板车3台；\n2、板带工艺主要设备：板带车间选择的主要生产设备有：扁锭锯床1台、铣床1台、立推式铸锭加热/均热炉2台、4500mm热粗轧机1台、3000mm热精轧机4台、冷轧机2台，轧辊磨床1台、精密锯床1台、冷轧机1台、切边机组1台、横切机组1台、退火炉3台、起重运输设备1套；\n3、技术工艺：通过冶炼→锯切→铣面→热轧→冷轧等工艺流程生产高精度交通用铝板。需求原料：重熔用铝锭；主要产品及产量：主导产品为高精度铝合金板带材，按产品类型分为中厚板、热轧卷材、冷轧板材和冷轧带材。项目建成后，可形成中厚板9.5万t/年，薄板3.5万t/年，冷轧卷12万t/年的生产规模。",766879,"市工信委"]
[25,"年产30万吨铝材加工生产项目","嘉峪关德弘矿业有限公司",2018,"以原铝液、镁锭、硅合金为原材料，采取：加温熔炼→搅拌→光谱法化学成分分析→合金成分调配→精炼→扒渣→浇铸→锯切等工艺流程，生产铝棒产品。项目达产后，可生产各种规格铝棒30万吨。",36000,"市工信委"]
[26,"新型农业机械设备生产项目","甘肃晨光管业有限公司","2017-2019","项目分两期建设，新建生产产房、办公生活用房等公辅设施，购置剪板机、折边机、数控机床、磨床等主要设备。项目以钢材、齿轮等为原材料，采取铸锻、精加工、组装、喷漆、总检、包装等工艺流程生产机械设备。项目投产后达到年生产播种机、玉米脱粒机等农业机械设备共计13100台。",{"v":20745.54,"d":"20746"},"市工信委"]
[27,"煤炭资源清洁及循环利用项目","嘉峪关市金金矿业有限责任公司","2018-2020","新建一条洗选煤生产线、一条清洁型煤生产线，配套建设给排水系统、供电系统，以及相应生活设施等。洗选煤生产线以原煤为主要原料，通过跳汰洗选→浓缩→煤泥压滤回收→分级等工艺流程，生产洗精煤；清洁型煤生产线以洗选过程中产生的中煤、煤泥等为主要原料，通过混匀→成型→烘干→分级等工艺流程，生产清洁型煤。所有涉及生产、物料区域做到全封闭。项目建成后可年产洗精煤65万吨、清洁型煤30万吨。",9700,"市工信委"]
[28,"装配式建筑智能制造产业基地","筑友建筑科技有限公司","2018-2020","新建自动化装配式构件生产流水线设备加工车间、模具加工车间、自动化预制构配件加工车间、钢结构机电加工车间、门窗生产车间、混凝土搅拌车间、研发设计中心、装配式建筑培训基地。主要原材料为砼和钢材，购进BIM信息处理平台、混凝土自助转料布料一体化装置、自动化装配式PC墙板综合生产线（侧立机、布料机、振动台、养护窑、输送系统等设备），通过中央控制，全程信息化实时跟踪，实现制模、布料浇筑、密实抹平、养护、脱模等工艺信息化管理，生产砼预制墙板，项目建成后可实现年产15万平方米砼预制墙板规模。",63500,"市工信委"]
[29,"新能源汽车充电桩项目","嘉峪关市齐鑫源电气科技有限责任公司","2017-2019","项目外购充电桩外壳及配件，通过组装生产直流式充电桩及交流式充电桩产品。项目达产后，可年产充电桩2000台。",1000,"市工信委"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}